Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des copropriétaires de la Résidence ……………….. du .. / .. / …. Il a été convenu à la majorité de l'article 24 de mettre en application la chartre concernant les installations des appareils de climatisation.

CHARTRE D'INSTALLATION DES APPAREILS DE CLIMATISATION
Chaque copropriétaire devra respecter les points suivants pour effectuer la pose d'appareils de climatisation dans les parties privatives, dont les incidences techniques et esthétiques seront créées sur les parties communes et façades d'immeubles, sous peine d'être contraint au retrait des équipements.

· 1/ Tout copropriétaire souhaitant procéder à ce type d'aménagement devra préalablement soumettre son projet au Conseil Syndical ou à la Régie, qui donnera son accord.  Ce type d'équipement devra être effectué par des professionnels agréés par la Préfecture du Rhône, et être conforme à la classification EUROVENT, qualification ISO 9000: QUALIFELEC, QUALIBAT, QUALICLIMAT, QUALIFROID.

·  2/ Avant l'installation, il convient de s'assurer que le perçage des murs, n'affecte pas un mur dit porteur du bâtiment, ni contenant des canalisations ou gaines techniques (chauffage, Ventilation Mécanique Continue).

· 3/ L'appareil compresseur  ne devra pas être visible du bas du bâtiment, ou en vis à vis, aussi bien côté rue que jardin. Si cette installation ne peut-être évitée, l'appareil devra être installé de telle façon que le ventilateur ne soit pas visible, et que l'aspect (coloris) du compresseur soit en harmonie avec les tons des façades. Il suffit de tourner l'appareil pour qu'il ventile sur le balcon et non en façade.

· 4/ L'appareil compresseur ne devra pas émettre de bruit supérieur à 47 décibels.

· 5/ L'appareil compresseur devra être posé sur le balcon de façon a ne pas émettre de vibrations lors de son fonctionnement.

· 6/ Les copropriétaires s'engagent à canaliser l'écoulement d'eau, du à la condensation ou faire en sorte d'éviter toute gêne pour le voisinage.

· 7/ L'ensemble de l'équipement devra utilisé un fluide R410. (Gaz fréon)

· 8/  Les copropriétaires ayant réalisé de telles installations s'engagent à respecter le décret n° 98560 du 30/06/1999 concernant les obligations pour tout détenteur d'équipement de climatisation de faire procéder à un contrôle d'étanchéité annuel.
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